라즈베리파이 OS 설치

SD Card 연결 후 라즈베리파이 전원 켜기

PC에서 Raspberry pi 원격 연결:  동일한 와이파이 연결 필수  
⇒ 각 단계 실행 화면 캡쳐

ip 찾기 (default hostname : raspberrypi.local)

ssh 접속 ( default id/pwd : pi / raspberry )  
=> 터미널 or putty로 라즈베리파이 ssh 접속

Text

Description automatically generatedText

Description automatically generated

root 로그인  
⇒ 명령어 실행 화면 캡쳐

Graphical user interface

Description automatically generated

nginx 설치  
⇒ 명령어 실행 화면 캡쳐

Text

Description automatically generated

nginx 서비스 시작  
⇒ 명령어 실행 화면 캡쳐



웹서비스 홈디렉터리에 index.html 파일 생성(/var/www/html/index.html)  
⇒ 명령어 실행 및 index.html 내용 화면 캡쳐

ssh로 원격 접속하여 vim으로 작성

Text

Description automatically generated

브라우저로 서비스 확인  
⇒ 화면캡쳐

http://라즈베리파이ip/

A screenshot of a computer

Description automatically generated